TASKI Vento 8

Fonksiyonel tutacak dizaynı, geliştirilmiş açılma mekanizması, ayakla kontrol edilebilen açma/kapama düğmesi ve uygun kablo düzeni özellikleri ile ergonomik bir kullanım kolaylığı sağlar.

* TASKI Vento 8
* **Çok fonksiyonlu tutacak:**
* Fonksiyonel tutacak dizaynı, geliştirilmiş açılma mekanizması, ayakla kontrol edilebilen açma/kapama düğmesi ve uygun kablo düzeni özellikleri ile ergonomik bir kullanım kolaylığı sağlar.
*
* **Geliştirilmiş hava filtrasyonu:**
* Makineler, yeni tek kullanımlık özel yapıdaki polyester torba, bez filtre, motor koruyucu filtre ve opsiyonel egzost filtresi gibi maksimum filtrasyon kalitesi sağlayan filtreleme sistemini kullanır. Bu sistem, vakum operasyonu sırasında ve sonrasında hava kalitesini önemli şekilde artırır ve motorun ömrünü uzatır.
*
* **Üstün manevra kabiliyeti:**
* Çift destek tekerleği ve çift serbest döner tekerlek sistemleriyle maksimum denge ve üstün manevra kabiliyeti sağlar.
*
* **Bazı değişiklikler ve yeni özellikler:**
* Kolay depolama ve saklama için montaj destek eklemeleri ve emniyet için geliştirilmiş sökülebilir güç kablosu ve fiş tutacağı ek özelliklerden bazılarıdır.
* **Teknik Özellikler :**

|  |  |
| --- | --- |
| Çok hassas (HEPA filtre) hava filtresi seçeneği | Evet |
| Egzost Filtresi Seçeneği | Evet |
| Emiş Tübü | Metal |
| Filtrasyon | 4 ( 5 inc egzost & HEPA) |
| Hortum Uzunluğu | 2.2 m |
| Sertifikalar | CE / SEV / TÜV / CSA |
| Torba Tipi | Her ikisi de |
| Toz Torbası Kapasitesi | 8 litre |
| Ağırlık | (kablolar dahil) 6 kg |
| Boyut | 420x390x340 mm |
| Maksimum hava çıkışı | 55 l/saniye |
| Vakum gücü | 17 kPa |
| Ses seviyesi | 59 dB(A) |
| Kablo uzunluğu | 10.5 m |
| Koruma sınıfı | Sınıf II |
| Voltaj | 220 / 240 V |
| Nominal tüketim | 900 W |
| Vakum başlığı genişliği | 270 mm |