TASKI Aquamat 20

Akuamat 20 mükemmel derin temizliği, sprey temizleme sistemi sayesinde en iyi şekilde gerçekleştirir. Halılarınızdaki kurumuş ve taşlaşmış kirleri bile temizleyerek halınızın kalitesini uzun süre korunmasını sağlar ve ömrünü uzatır.

* TASKI Aquamat 20
* **Mükemmel Derin Temizlik:**
* Akuamat 20 mükemmel derin temizliği, sprey temizleme sistemi sayesinde en iyi şekilde gerçekleştirir. Halılarınızdaki kurumuş ve taşlaşmış kirleri bile temizleyerek halınızın kalitesini uzun süre korunmasını sağlar ve ömrünü uzatır.
* **Kullanım Rahatlığı:**
* TASKI Aquamat 20’nin tank kapasitesi küçük ve orta büyüklükteki alanların derin temizliği için uygundur. Güçlü vakum motoru sayesinde 6 metrelik hortum takılabilir ve merdivenler temizlenirken makine aşağıda bırakılıp temizliğe devam edilebilinir. Veya makine çalışma alanının dışında tutularak, kullanıcıya ve çevredekilere daha fazla konfor sağlanabilir. Dozaj ayarı sayesinde etkili ve daha verimli temizlik sağlanır, leke içindeki yerleri bile rahatça temizler.
* **Kolay Taşıma:**
* Rahat kontrol edilebilir dizaynı, büyük tekerlekleri ve kontrol sistemi ile, alanlar arasında kolayca hareket edebilir.
* **Geniş Aksesuar Yelpazesi:**
* Daha iyi bir temizlik için, sprey ünitesi halı şampuanı ön-spreyleme işlemi için kullanılabilinir. Opsiyonel 12cm’lik el nozulu, döşeme, merdiven ve diğer erişimi zor yerlerde, derin temizliği kolaylaştırır. Özel halı fırçası halının tüylerini kaldırır ve yüzeyin her yerini eşit duruma getirir ayrıca halının görünüşünü güzelleştirir ve daha çabuk kurumasını sağlar.
* [**Opsiyonel Aksesuarlar**](https://taskiteknikservis.com/taski-urunler/taski-aquamat-20/)
* **Teknik Özellikler :**

|  |  |
| --- | --- |
| Ağırlık | 25 kg |
| Boyut | 800x380x720 mm |
| Solüsyon Tankı - Flex Tank (nominal) | 22 l |
| Maksimum hava çıkışı | 47 l/s |
| Vakum gücü | 22 kPa |
| Nominal elektirik tüketimi | 1050 W |
| Ses seviyesi | 66 dB(A) |
| Kablo uzunluğu | 15 m |
| Koruma sınıfı | Sınıf II |
| Belgeler | TÜV |
| Kirli su tankı - flex tank (nominal) | 18 l |