TASKI Ergodisc 165 Duo

Islak yıkama, cila sökme, parlatma, sprey temizlik, şampuanlama, ahşap yüzeylerin bakımı, kristalizasyon ve sistre uygulamalarında çok kullanışlıdır.

TASKI Ergodisc 165 Duo

**Ergodisc Duo özellikle;**

ıslak yıkama, cila sökme, parlatma, sprey temizlik, şampuanlama, ahşap yüzeylerin bakımı, kristalizasyon ve sistre uygulamalarında çok kullanışlıdır.

**Ergonomi:**

Daha iyi çalışma performansı için ergonomiyi artıran özellikleri;

* anatomik formda tutacak
* yüksekliği ayarlanabilir sap
* düşük ses seviyesi
* düşük titreşim seviyesi
* yavaş başlatma (soft start) özelliği

**Güvenlik:**

Daha güvenli bir çalışma sağlayan özellikleri:

* kapalı tutacak sistemi sayesinde el koruması
* çift yalıtım ile elektrik şoku koruması
* çift güvenlik kilidi

**Kolay Kullanım:**

Makinenin verimliliğini artıran kullanım kolaylıkları:

* eğitim ve işleyiş kolaylığı
* kolay takılabilen aksesuarları (ekstra araç gerektirmez)
* katlanabilir sap ve çıkartılabilen ağırlıkları ile taşıma ve depolama kolaylığı.

**Çok Yönlü Kullanım İmkanı:**

Çok amaçlı kullanım sayesinde, bir çok makinenin işini görerek fiyat/performans oranını beklenin üstüne taşır:

* değişik türdeki temizlik işlerine adapte edilebilir
* geniş aksesuar yelpazesine sahiptir

**Teknik Özellikler :**

|  |  |
| --- | --- |
| Devir hızı | 165 / 330 rpm |
| Elektrik tüketimi | 1100 W |
| Güvenlik standartı | Koruma sınıfı II |
| Motor yüksekliği | 29.5 cm |
| Ağırlık | 48 kg (5 kg çıkartılabilir) |
| Çalışma Genişliği | 43 cm (17 inch) |
| Kablo uzunluğu | 15 m |
| Belgeler | CE, TÜV |
| Voltaj | 230 V / 50 Hz |